|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………….,Melhus, TRØNDELAG | | | | |
| Kommune | 5028 Melhus | Antall parseller |  | Tiltakstype |  |
| Fylke | Trøndelag | Lengde (m) |  | Sikkerhetskl. |  |
| Region | Region Midt | Elveside (høyre eller venstre, sett nedover elva - medstrøms) | | |  |

***Fylles ut av tilsynsgruppen på befaring***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato for befaring |  | Bilder av eventuell skade (antall) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skader på anlegget**  Kryss av de rubrikkene som passer best.  Skader skal anvises på kart som legges ved. | Ras og undergraving |  |
| Mindre utglidninger |  |
| Setninger på anlegget |  |
| Revehi/ beverdam/ grevlinghull |  |
| Masseavlagring |  |
| Andre slitasjer og skader på flomverk |  |
| Utfyllende beskrivelse av skader: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vegetasjon på anlegget** | Ingen |  |
| Gress |  |
| Vier/Kjerr |  |
| Løvtrær |  |
| Bartrær |  |
| Utfyllende beskrivelse av vegetasjon: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adkomst for flomverk**  Tegn adkomst inn på kartet. | Dårlig |  |
| God |  |
| Rydding kreves |  |

|  |
| --- |
| Eventuelle merknader: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konklusjon etter befaring** | Anlegget trenger skjøtsel. (Rydde trær med stammediameter over 10 cm, rydde adkomst til flomverk, drift av pumpestasjon) |  |
| Anlegget er skadet og NVE bør vurdere vedlikehold |  |
| Anlegget er befart og trenger ikke fremtidig tilsyn |  |
| Anlegget er befart og funnet i orden |  |